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0 - Introduction
Ce document est une démarche volontaire d’établissement d’une fiche de données sécurité pour un non tissé conformément aux recommandations EDANA. La fiche de données sécurité est un moyen de transférer l’information concernant les risques essentiels (informations sur le transport, la manutention, le stockage et les actions de secours/d’urgence) du fournisseur d’un produit non tissé jusqu’au destinataire du produit. Les non tissés sont généralement sans risques, la fiche de données sécurité n’est pas une exigence légale mais doit être considérée comme une information. Elle est basée sur les recommandations européennes concernant les fiches de données sécurité.

1 -  Identification du produit et de la Société

Nom Commercial : 


Etoffes en micro filaments : ECONET™ - DEVOREX™ - MONTEXTILEFRANCAIS™
Identification de la société


AVENTEC France SAS

15 Rue des Frères Lumière 

             68000 COLMAR


Tel : 0033 3 89 21 06 67
Responsable Sécurité :


ERIC BERTRAND

E - Mail : aventec@wanadoo.fr
2 – Composition du produit

Caractéristiques chimiques : Non tissé à base de Polyéthylène Terephalate (PET) et de Polyamide lié par jet d’eau

Traitement de surface : non applicable

Additifs : composés antistatiques et hydrophiles

Composés dangereux présent : non applicable

3 – Identification des dangers

Pas de dangers particuliers connus

Pas de lésions si le produit est utilisé dans les conditions normales.

Risque de brûlure en cas de décomposition thermique ou dans un état fondu.

4 –Premiers secours

Après contact cutané

 : Pas de mesures spécifiques.

Après contact oculaire 
 
 : Pas de mesures spécifiques.

Après inhalation

 : Pas de mesures spécifiques.

Après ingestion

 
 : Pas de mesures spécifiques.

5 - Mesure de lutte contre l’incendie

Moyens d’extinctions appropriés : 
eau pulvérisée






Mousse






Dioxyde de carbone






Produits extincteurs en poudre

Moyens d’extinctions déconseillés : non applicable.

Risques particuliers du au produit, à ses résidus de combustion ou aux gaz produits :

En cas d’incendie dégagement de gaz de combustion dangereux :

Oxyde de Carbone 


Di oxyde de carbone


Gaz provenant de la décomposition du polyamide et du Polyéthylène Téréphtalique.

Equipement de protection particulier dans la lutte contre l’incendie :


Utiliser les vêtements contre le feu adéquats et un appareil respiratoire autonome. 

6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

non applicable.

7 – Précautions de stockage, d’emploi et de manipulation

manipulation : Pas de mesures particulières.

Protéger de l’humidité.

Protéger du rayonnement direct du soleil.

8 – Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuels

Pas de mesures particulières.

9 – Propriétés physico chimiques

Etat 
: Nappe non tissée  formée de filaments Polyamide et Polyester terephtalate solide.

Couleur 

: Blanche ou selon spécifications clients.

Odeur 


: non applicable.

pH


: non applicable.

Point d’ébullition 
: non applicable.

Point de fusion 
: 220°C

Température d’auto inflammation
 : > 400 °C (DIN 53 736).

Point éclair



 : non applicable

Caractéristiques d’explosibilité 
              : non applicable.

Propriétés oxydantes 


 : non applicable.
Densité

 : de 180 à 250 Kg/ m3
Pression de vapeur
 : non applicable.

Solubilité 

: Partielle en milieu acide 

Coefficient de partage n-octanol – eau : non applicable.
10 – Stabilité et Réactivité

Conditions à éviter : 

Des fumées inflammables et toxiques peuvent être générées par la décomposition thermique du produit.

A une température supérieure à 300 °C des gaz inflammables et toxiques peuvent être émis ainsi que du monoxyde de carbone.

La génération de résidus oxydants et de craquage dépend des conditions d’inflammation. 

Les produits non brûlés ainsi que l’eau utilisée pour éteindre l’incendie doivent être récupérés et éliminés.

La matière en fusion ne doit pas être en contact avec la peau. Son adhérence sur la peau  provoque des brûlures.

11 – Informations toxicologiques 

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif dans les conditions normales de mise en œuvre et de manipulation.

12 - Informations Eco toxicologiques

Pas d’effet Eco toxicologique connu dans les conditions normales de transport, de stockage et de manipulation.

13 – Information sur les possibilités d’élimination des déchets

Vérifier la possibilité d’une réutilisation. 

Peut être mis en décharge, incinéré comme les ordures ménagères.

14 – Information relative au transport

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

15 – Informations Réglementaires

Pas d’informations réglementaires spécifiées.

16 – Autres informations

Les indications ci dessus se basent sur l’état actuel de nos connaissances et ne présentent aucune

garantie pour les caractéristiques. Les législations et prescriptions sont à respecter par le destinataire de notre produit sous sa propre responsabilité.

2

